0 50 100 150 200 250 300 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Average ADC count above pedestal vs. hold value