0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

FE0, Chip 0, ADC mean vs DAC0 / ndf ^2χ 7.744e+09 / 13 p0 0.09828 ± 4068 p1 2.581e-06 ± 0.1085

/ ndf

2χ 7.744e+09 / 13 ± ± FE0, Chip 0, ADC mean vs DAC0

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

FE6, Chip 0, ADC mean vs DAC0 / ndf ^2χ 6.376e+09 / 13 p0 0.09364 ± 3861 p1 2.54e-06 ± 0.1073

/ ndf

2χ 6.376e+09 / 13 ± ± FE6, Chip 0, ADC mean vs DAC0

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

FE6, Chip 6, ADC mean vs DAC1 / ndf ^2χ 7.877e+09 / 13 p0 0.09699 ± 4003 p1 2.514e-06 ± 0.08966

/ ndf

2χ 7.877e+09 / 13 ± ± FE6, Chip 6, ADC mean vs DAC1

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

-30000

-20000

-10000 0 10000

20000

30000

FE7, Chip 0, ADC mean vs DAC0 / ndf ^2χ 7.771e+09 / 13 p0 0.2905 ± -1.756e+04 p1 7.605e-06 ± 0.4407

/ ndf

2χ 7.771e+09 / 13 ± ± FE7, Chip 0, ADC mean vs DAC0

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

FE7, Chip 6, ADC mean vs DAC1 / ndf ^2χ 8.691e+09 / 13 p0 0.09322 ± 4436 p1 2.483e-06 ± 0.08994

/ ndf

2χ 8.691e+09 / 13 ± ± FE7, Chip 6, ADC mean vs DAC1