HstCrcNoiseCrate0Slot06Number

Entries 96 Mean 48 RMS 27.71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

ECAL Crate, Slot 6, Number of reads vs 12*FE+ADC

HstCrcNoiseCrate0Slot06Average

Entries 96 Mean 84 RMS 9.204

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0 ECAL Crate, Slot 6, Average vs 12*FE+ADC

HstCrcNoiseCrate0Slot06Rms Entries 96 Mean 84.91 RMS 5.726

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1

10

210

3 10

410 ECAL Crate, Slot 6, RMS vs 12*FE+ADC