Thresh (keV)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Efficiency

0.2

0.4

0.6

0.8

1 =80 eVσIdeal noise

=750 eV σ Large noise =Gaus(80,21) eV σ Ped=Gaus(-0.5,1.) keV, noise