0 1000 2000 3000 4000 5000 0

0.5

1

1.5

2

Minimum number of mesh points

Final Emittance ( π mm mrad) ε_{x,rms} ε_{y,rms}