0 1000 2000 3000 4000 5000 0

20

40

60

80

Minimum number of mesh points

Transmission (%)